**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С „ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ С ПРЕДМЕТ:**

**„Доставка на ДМА със следните обособени позиции:**

**Обособена позиция №1: Шприц машина със затварящо усилие 1200т с робот със сервозадвижване – 1 бр.;**

**Обособена позиция № 2: Шприц машина със затварящо усилие 900т с робот със сервозадвижване – 1 бр.,**

 **“**

I. Обхват на поръчката: Доставка на ДМА – доставка и въвеждане в експлоатация на следното оборудване:

По обособена позиция №1: **Шприц машина със затварящо усилие 1200т с робот със сервозадвижване** – 1 бр.;

По обособена позиция №2: **Шприц машина със затварящо усилие 900т с робот със сервозадвижване** – 1 бр.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на актива** | **Количество** | **Минимални технически и/или функционални характеристики[[1]](#footnote-1)** |
| **1.** | **Шприц машина със затварящо усилие 1200т с робот със сервозадвижване** | **1бр.** | * Затварящо усилие на машината –1200т;
* Окомплектована с робот за вземане на пластмасови детайли със сервозадвижване;
* Видия: 120 мм; Грамаж: 5249 гр.; Обем шприцване: 5768;
* Междуколонно разстояние: по-голямо или равно на 1300х1200 мм;
* Изход за Робот: EUROMAP 12/67; с включени евроконтакти;
* хидравлични сърца: 2+2 допълнителни;
* Цифрово управление и мониторинг с информационна система, осигуряваща проследимост и повторяемост на продуктите;
* Заключващ механизъм с 2 плочи;
* Дължината на машината е ˂͇ 10,14 м.
 |
| **2.** | **Шприц машина със затварящо усилие 900т с робот със сервозадвижване** | **1 бр.** | * Затварящо усилие на машината – 900 тона;
* Окомплектована с робот за вземане на пластмасови детайли със сервозадвижване;
* Видия:110мм; Грамаж: 4065гр.; Обем шприцване: 4467;
* Междуколонно разстояние: по-голямо или равно на 1180х1000мм;
* Изход за Робот: EUROMAP 12/67; с включени евроконтакти;
* Хидравлични сърца- допълнителни.
* Цифрово управление и мониторинг с информационна система, осигуряваща проследимост и повторяемост на продуктите;
* Заключващ механизъм с 2 плочи;
* Дължината на машината е ˂͇ 9,24 м.
 |

1. **Изисквания към гаранционна поддръжка:** Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционна поддържка на доставеното оборудване за период от минимум 3 години и максимум 5 години от датата на въвеждане в експлоатация на активите.

Изпълнителят е длъжен да осигури техническо лице на място /или дистанционно, ако проблемът може да се разреши от разстояние/ в обекта на Възложителя в с. Царацово при необходимост с максимално време за реакция от 24 часа.

1. **Срок за изпълнение на поръчката –** Участниците в процедурата следва да предложат в своята оферта срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, като максималният срок за изпълнение на предмета на процедурата е 90 дни.
1. [↑](#footnote-ref-1)