**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С „ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ С ПРЕДМЕТ:**

**„Извършване на СМР -осигуряване на топлоизолационни системи от сандвич панели“.**

1. **Предмет на поръчката:**
2. **Обхват:** Извършване на строително монтажни работи /СМР/ с цел осигуряване и полагане на топлоизолационни системи от сандвич панели за външни стени и подове към външен възхух в съществуваща промишлена сграда на Гама Пласт БГ ООД в с. Царацово, индустриална зона, ул. Крайна. Предвидените СМР са за площ от 1360 кв.м.
3. **Минимални изисквания и количествена сметка за извършване на СМР по полагане на топлоизолационни системи от сандвич панели на обект съществуваща промишлена сграда на Гама Пласт БГ ООД, ситуирана в индустриална зона с. Царацово, община Марица, област Пловдив:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на работите** | **Единица мярка** | **Количества** |
| **1.** | **Полагане на топлоизолационни системи от сандвич панели за външни стени и подове към външен възхух от PUR (полиуретан)**  | **Кв.м.** | **1360** |
|  | **Минимални изисквания към материала:** |  |  |
|  | Коефициент на топлопроводност за топлоизолационни плочи λ, W/m.K: ≤ 0.022 |  |  |
|  | Реакция на огън за цялата топлоизолационна система: клас D |  |  |
|  | Минимални дебелини на топлоизолационната система: За топлоизолиране на външни стени към външен въздух със сандвич панели с топлоизолация PUR (полиуретан): ≥  60 мм |  |  |

Топлоизолационните системи трябва да осигуряват достигането на показателите, заложени в Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (редакция от 15.07.2015 г.).

1. **Срок за изпълнение на поръчката** – Участниците в процедурата следва да предложат в своята оферта срок за изпълнение на поръчката в календарни месеци, като **максималният срок за изпълнение на предмета на процедурата е 4 месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение и получаване на писмена заявка от Възложителя за изпълнението му, но не по-късно от срока на административния договор за безвъзмездна финансова помощ, който е 21.07.2023г.**
2. **Гаранционен срок –** Гаранционният срок на изпълнените СМР на обекта не трябва да е по-малък от посочените в чл. 20, ал. (4), т.3 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 Г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2019 г., който е **7** години. Максималният гаранционен срок е 10 години. Участник, предложил по-дълъг срок от максималния ще бъде отстранен от участие поради нереалистичност на представената оферта.
3. **Време за реакция –** Избраният кандидат за изпълнител се задължава да отстрани за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти на извършените СМР в рамките на гаранционния срок, посочен от него в Офертата.Изпълнителят е длъжен да реагира за отстраняване на недостатъците в рамките на 3 дни, да уточни причините, времето и сроковете за отстраняване на дефектите, както и да отстрани констатираните недостатъци във възможно кратки срокове, съгласувано между страните.
4. **Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата**: Изисква се представянето на:

• Документи за съответствие на влаганите суровини и материали, доказващи покриване на минималните технически и функционални изисквания към топлоизолационната система от сандвич-панели с топлоизолация от PUR (полиуретан) или или PIR (полиизоцианурат), определени в т.2 от настоящата техническа спецификация;

• Актове и протоколи, приложими към изпълнените видове СМР и съставени, съгласно разпоредбите на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

• Приемо-предавателен протокол за строителство (образец, съгласно Приложение към Ръководството за изпълнение на АДБФП по ОПИК 2014-2020).